****

**Inštalačný manuál pre poštové schránky SMA-3-A a SMA-3-B**

****

**Obsah balenia:**

Skontrolujte svoj balík. Kartón by mal obsahovať všetky položky uvedené v zozname dielov nižšie:



**Nástroje, ktoré budete potrebovať:**

1. Vŕtací skrutkovač
2. Listovú pilu
3. Skrutkovač
4. Vidlicové kľúče
5. Meter
6. Vodováhu
7. Nožnice
8. Maskovaciu pásku
9. Ceruzku / značkovač







**Návod na inštaláciu:
Pripravenie dverí:**

1. Pomoc metra odmerajte strednú šírku dverí a označte ju ceruzou v požadovanej výške.
2. Na dvere položte vodováhu a ceruzkou napíšte čiaru cez dvere pretínajúcu značku šírky.
3. Pomocou nožníc vystrihnite šablónu a prilepte ju na dvere (stred šablóny zarovnajte so značkou zaškrtnutia ceruzkou).
4. Na dvere nakreslite čiaru pozdĺž vnútornej strany šablóny.
5. Pomocou vŕtačky a zodpovedajúceho vrtáka vyvŕtajte do dverí štyri otvory v hornej časti šablóny.
6. Pomocou vŕtačky a zodpovedajúceho vrtáka vyvŕtajte ďalšie štyri otvory do dverí v strede šablóny.
7. Odstráňte šablónu a vyvŕtame štyri otvory v každom rohu obkresleného obdĺžnika.
8. Pomocou listovej píly vyrežeme ceruzou nakreslený obdĺžnik, pričom ako vodidlo použijeme čiary.

**Pripevnenie poštovej schránky na dvere:**

1. Vložte „hrdlo“ vhadzovacieho boxu do nového otvoru dverí z vnútornej strany dverí. ( Pozri obr. 1 na nasledujúcej strane )
2. Nasaďte vnútornú prírubu na vhadzovací box ( Pozri obr.1)
3. Vonkajšiu prírubu a kryt proti dažďu nasaďte na hrdlo z vonkajšej strany dverí. ( Pozri obr. 2 na nasledujúcej strane )
4. Do štyroch otvorov vo vonkajšej prírube priskrutkujeme skrutky do dreva. Príruba by mala byť v jednej rovine s hrdlom ( Pozri obr. 3 )
5. Voľne upevnite skrutky za vnútornou prírubou.
6. Otvorte dvierka poklopu vyberania pošty a vyvŕtajte štyri otvory cez dvierka, pričom ako vodidlo použite otvor vyberania pošty.
7. V prípade drevených dverí – voľnejšie nainštalujte skrutky do dreva cez otvory v prepadom boxe. ( Pozri obr. 4 )
8. Uistite sa, že príruba na dverách je rovná a utiahnite všetky skrutky.





**SMA-3-A a SMA-3-B**

****

****

****