****

**Inštalačný manuál pre poštové schránky SMA-3-A a SMA-3-B**

**Obrázok, na ktorom je náčrt, kresba, dizajn, ilustrácia

Automaticky generovaný popis**

**Obsah balenia:**

Skontrolujte svoj balík. Kartón by mal obsahovať všetky položky uvedené v zozname dielov nižšie:

Obrázok, na ktorom je text, náčrt, diagram, technický výkres

Automaticky generovaný popis

**Nástroje, ktoré budete potrebovať:**

1. Vŕtací skrutkovač
2. Listovú pilu
3. Skrutkovač
4. Vidlicové kľúče
5. Meter
6. Vodováhu
7. Nožnice
8. Maskovaciu pásku
9. Ceruzku / značkovač

Obrázok, na ktorom je náčrt, kresba, diagram, kreslený obrázok

Automaticky generovaný popis

Obrázok, na ktorom je písmo, biely, symbol, logo

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je písmo, biely, symbol, rad

Automaticky generovaný popis

Obrázok, na ktorom je náčrt, kreslený obrázok, grafika, obrysy

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je náčrt, biely, písmo, grafika

Automaticky generovaný popis

**Návod na inštaláciu:  
Pripravenie dverí:**

1. Pomoc metra odmerajte strednú šírku dverí a označte ju ceruzou v požadovanej výške.
2. Na dvere položte vodováhu a ceruzkou napíšte čiaru cez dvere pretínajúcu značku šírky.
3. Pomocou nožníc vystrihnite šablónu a prilepte ju na dvere (stred šablóny zarovnajte so značkou zaškrtnutia ceruzkou).
4. Na dvere nakreslite čiaru pozdĺž vnútornej strany šablóny.
5. Pomocou vŕtačky a zodpovedajúceho vrtáka vyvŕtajte do dverí štyri otvory v hornej časti šablóny.
6. Pomocou vŕtačky a zodpovedajúceho vrtáka vyvŕtajte ďalšie štyri otvory do dverí v strede šablóny.
7. Odstráňte šablónu a vyvŕtame štyri otvory v každom rohu obkresleného obdĺžnika.
8. Pomocou listovej píly vyrežeme ceruzou nakreslený obdĺžnik, pričom ako vodidlo použijeme čiary.

**Pripevnenie poštovej schránky na dvere:**

1. Vložte „hrdlo“ vhadzovacieho boxu do nového otvoru dverí z vnútornej strany dverí. ( Pozri obr. 1 na nasledujúcej strane )
2. Nasaďte vnútornú prírubu na vhadzovací box ( Pozri obr.1)
3. Vonkajšiu prírubu a kryt proti dažďu nasaďte na hrdlo z vonkajšej strany dverí. ( Pozri obr. 2 na nasledujúcej strane )
4. Do štyroch otvorov vo vonkajšej prírube priskrutkujeme skrutky do dreva. Príruba by mala byť v jednej rovine s hrdlom ( Pozri obr. 3 )
5. Voľne upevnite skrutky za vnútornou prírubou.
6. Otvorte dvierka poklopu vyberania pošty a vyvŕtajte štyri otvory cez dvierka, pričom ako vodidlo použite otvor vyberania pošty.
7. V prípade drevených dverí – voľnejšie nainštalujte skrutky do dreva cez otvory v prepadom boxe. ( Pozri obr. 4 )
8. Uistite sa, že príruba na dverách je rovná a utiahnite všetky skrutky.

Obrázok, na ktorom je náčrt, diagram, technický výkres, štvorec

Automaticky generovaný popis

Obrázok, na ktorom je náčrt, diagram, kresba, technický výkres

Automaticky generovaný popis

**SMA-3-A a SMA-3-B**

**Obrázok, na ktorom je náčrt, kresba, obrysy, kreslený obrázok

Automaticky generovaný popis**

**Obrázok, na ktorom je štvorec, náčrt, diagram, rad

Automaticky generovaný popis**

**Obrázok, na ktorom je náčrt, diagram, rad, technický výkres

Automaticky generovaný popis**